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		Таблица № 28

ОБЪЕКТЫ
местного значения в области обеспечения населения местами
хранения и парковки индивидуального автомобильного транспорта, велосипедов, средств индивидуальной мобильности, приобъектными автостоянками, в том числе для маломобильных групп населения

	№ п/п
	
Наименование вида объекта

	
Тип расчетного показателя
	
Обоснование расчетного показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Объекты для хранения легковых автомобилей постоянного населения, расположенные вблизи от мест проживания
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	По данным государственной статистики, численность собственных легковых автомобилей на 1000 человек населения Костромской области составляет: 

	2.
	
	
	2023 
	2024 
	2025 
	2026 
	2027 
	2028 
	2029 
	2030 

	3.
	
	
	338 
	347 
	356 
	365 
	374 
	383 
	393 
	402 

	4.
	
	
	Формула расчета количества машино-мест для постоянного и временного хранения автотранспорта: 
из расчета количества собственных автомобилей к 2025 и к 2030 годам методом экстраполяции: 
к 2025 году - 356 автомобилей на 1000 жителей; 
к 2030 году - 402 автомобиля на 1000 жителей. 
  
N = k1 x Sобщ. x Yавт./1000 
  
N - количество парковочных мест (машино-мест); 
Sобщ. - площадь жилых помещений многоквартирного жилого дома, Yавт. - уровень автомобилизации на расчетный срок (автомобилей на 1000 населения): 2025 г. - 356; 2030 г. – 402; 
k1 - коэффициент, учитывающий тип жилья по уровню комфортности, определяемый по таблице 

	5.
	
	
	Тип жилого дома и жилого помещения по уровню комфорта 
	Норма площади жилого помещения в расчете на одного человека, м 
	Коэффициент для расчета парковочных мест 

	6.
	
	
	Бизнес-класс 
	40 
	0,0375 

	7.
	
	
	Стандартное жилье 
	30 
	0,033 

	8.
	
	
	Муниципальный 
	20 
	0,025 

	9.
	
	
	Специализированный 
	- 
	- 

	10.
	
	
	Коэффициент расчета парковочных мест определен расчетным путем в соответствии с таблицей настоящих нормативов: 
Для бизнес-класса на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 40 м2, что составляет 1/40 = 0,025 от площади жилья дома. В связи с высоким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается увеличить коэффициент в 1,5 раза. 
  
0,025 x 1,5 = 0,375 
  
Для стандартного жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 30 м2, что составляет 1/30 = 0,033 от площади жилого дома. 
Для муниципального жилья на 1 человека норма площади жилого помещения составляет 20 м2, что составляет 1/20 = 0,05 от площади жилого дома. В связи с низким уровнем комфортности данного типа жилья предлагается уменьшить коэффициент в 0,5 раз. 0,05 x 0,5=0,025 

	11.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность до автостоянок в зонах жилой застройки принята 800 м, а в районах реконструкции 1000 м принята согласно п. 11.32 СП 42.13330.2016 

	12.
	Объекты парковки легковых автомобилей при поездках по различным целям 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Нормы расчета стоянок автомобилей приняты в соответствии с приложением Ж СП 42.13330.2016. 
Нормы расчета стоянок на участке медицинских организаций СП 158.13330.2014. Свод правил. Здания и помещения медицинских организаций. Правила проектирования 

	13.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность до объектов парковки принята в соответствии с п. 11.36 СП 42.13330.2016, приложением Ж СП 42.13330.2016 

	14.
	Индивидуальные автостоянки для маломобильных групп населения на участке около или внутри зданий учреждений обслуживания 
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности 
	Доля мест для транспорта инвалидов 10% (но не менее 1 места), число специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске принято в соответствии с п. 5.2.1 СП 59.13330.2020 

	15.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Расстояние от входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов, принято в соответствии с п. 5.2.2 СП 59.13330.2020 

	16.
	Места хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности
	Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченности
	Количество мест хранения велосипедов, средств индивидуальной мобильности определено с учетом использования коэффициентов приведения расчетного количества мест к одному расчетному виду (легковому автомобилю) 

	17.
	
	Расчетный показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности 
	Пешеходная доступность от входа в здание принята 50 м. Места хранения велосипедов и средств индивидуальной мобильности допускается размещать внутри объекта капитального строительства в специально оборудованном для этого помещении 




